Общество с ограниченой ответственностью

"ПГС Комплект"

**Адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 144/146, оф. 137, ИНН/КПП 6451431995/645101001ОГРН 1126451001621 ОКПО 37801226 р/с 40702810200000036310 в ОАО «Газнефтьбанк», г. Саратов тел/факс. (8452) 30-00-67, 68-21-00, моб. +7 9271504170,** [**http://pgskomplekt.ru/**](http://pgskomplekt.ru/)**, e-mail:** [**office@pgskomplekt.ru**](mailto:office@pgskomplekt.ru)**,** [**ooo\_pgs\_komplekt@inbox.ru**](mailto:ooo_pgs_komplekt@inbox.ru)

**Опросный лист**

Просим Вас по возможности заполнить все строки опросного листа. Это поможет нам качественно подобрать световод и оценить возможность внедрения.

**Местоположение:**

Страна



Город



Ваше имя



Район



Название организации



Улица, дом, строение, корпус



Контактный телефон



Адрес эл. почты



Снеговой район согласно СНиП 

 I  II  III  IV  V  VI

Расчет

Технический расчёт с указанием количества световодов и KEO

Технико-экономический расчёт с указанием сроков окупаемости

Технический расчёт с указанием количества световодов и KEO в соответствии с вашим проектом

Коротко описать задачу

**Информация о здании**

Тип здания (подчеркните): Промышленное, гражданское, здравоохранение, детский сад, административное.

Количество этажей в здании



Толщина ограждающих конструкций (мм.)

Стена



Пол



Потолок



Окна



Размеры здания и/или помещения, площадь освещаемых помещений



Установка световода возможна (подчеркните) в : Потолок, стену,

Тип кровли (подчеркните): плоская, скатная, мансардная

Тип перекрытия (подчеркните): Монолит, деревянное, плиты

Будет ли световод проходить через этаж  да  нет

Ориентация здания/помещения по сторонам света (подчеркните): Север, Юг, Запад, Восток, Северо-Запад, Юго-Запад, Северо –Восток, Юго-Восток.

Высота рабочей поверхности от светорассеивателя до рабочего места (в метрах)



Высота этажа от поверхности пола до потолка (в метрах)



Удалённость противоположной стены от окна (в метрах)



Функциональное назначение помещений

Количество окон в помещении и размеры окон

длинаширинаколичество

длинаширинаколичество

длинаширинаколичество

длинаширинаколичество

**Дополнительная информация**

Разряд зрительной работы : наивысшей точности, Очень высокой точности, Высокой точности, средней точности, малой точности, грубая – очень малой точности

Максимально допустимый диаметр (подчеркните): 250мм, 400мм, 530мм, 700мм

Есть ли необходимость углового адаптера (подчеркните):? Нет, 15, 30, 45 сложносоставная система.

Продолжительность рабочего дня



Укажите количество светильников и их марку, энергопотребление светильников и стоимость электроэнергии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_